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MD-800EFS


ELEKTRO-RAUPENDUMPER mit Fernbedienung und Selbstladeschaufel














Art. Nr.: MD800EFS�
EAN: 40 47424 09145 6�
�






PRODUKT-INFORMATION





NEU





750 kg


Zuladung





Technische Daten �
MD-800EFS�
�
Motorleistung�
4500 W (Gesamtleistung)


- 2 x 1500 W für Antrieb


- 1 x 1500 W für Hydraulikanlage  �
�
Nennspannung�
48 V (4 x 12V je 100Ah)�
�
Antrieb�
100% Elektro�
�
Bremssystem�
Elektromagnetische-Bremse�
�
Kippmulde (L/B/H)�
1273 x 644 x 476 mm�
�
Selbstladeschaufel (L/B/H)�
666 x 350 x 263 mm�
�
Zuladung max.�
750 kg (Mulde) 


150 kg (Selbstladeschaufel)�
�
Kippfunktion


(Kippmulde & Selbstladeschaufel)�
Elektro-hydraulisch, stufenlos


(auch über Fernbedienung)�
�
Reichweite, Fernbedienung�
ca. 50 m (bei offenem Gelände)�
�
Steigfähigkeit max.�
20°�
�
Bodenfreiheit�
135 mm�
�
max. Betriebsdauer�
4,5 h (je nach Beladung)�
�
Ladezeit (bei kpl.


entladenem Akku)�
ca. 8 h �
�
Arbeitsgeschwindigkeit


(stufenlos)�
vorwärts  0 – 4,0 km/h


rückwärts  0 – 2,0 km/h�
�
Gewicht (nto/bto)�
630 / 690 kg�
�
Verpackung L/B/H�
2080 / 810 / 1275 mm�
�






81°





�





Ausstattungsmerkmale:





MD-800EFS – der vielseitige, lautlose und umweltfreundliche Elektro-Dumper mit Fernbedienung! 





Als perfekter Helfer für alle Transportarbeiten leistet der MD-800EFS in vielen Branchen, für die unterschiedlichsten Tätigkeiten, wertvolle Dienste. 


Seine elektrische Kippfunktion (max. 81°) erleichtert das Entladen der Kippmulde.


Durch die elektrische Selbstladeschaufel ist das Beladen ein Kinderspiel und ohne körperliche


Anstrengung möglich.


Ein klappbares Trittbrett für ermüdungsfreieres Arbeiten ist ebenfalls verbaut 


Der MD-800EFS ist auch per umhängbarer Fernbedienung komplett steuerbar


Das 48V Ladegerät und der Akku-Satz (4 x 12 V je 100 Ah) sind im Lieferumfang enthalten! 


Der Elektro-Dumper kann auch in geschlossenen Räumen verwendet werden!


Inkl. LED Strahler, Betriebsstundenzähler + Hupe!





Die LUMAG GmbH behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung technische / optische Änderungen der Produkte vorzunehmen.
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